Обновление регистратора через RS232
1) Подключить регистратор к PC через сеть(RJ45) и COM порт PC к RS232 на видеорегистраторе. Номера ножек смотрите сзади разъема.
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2) Запустить программу TFTP server. В настройках указать путь к файлу обновления
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Разархивированная папка General_DVRxx04LH-X_Eng_P_V2.606.0016.0.R.200910
3) Запустить программу NCOM, задать настройки COM порта (выбрать порт и скорость):
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4) Запустить регистратор и при появлении фразы «Hit any key to stop autoboot» нажать быстро три раза *
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Будет остановлена загрузка регистратора.
5) Ввести команду lip xxx.xxx.x.xxx  (ip адрес), чтобы задать IP адрес регистратора. (т.е lip 192.168.1.5 например)
6) Ввести команду sip ххх.ххх.x.xxx  (ip адрес), чтобы ввести IP адрес ПК, с которого будет произведено обновление и на котором запущена программа TFTP. (т.е sip 192.168.1.3 например)
7) Ввести команду save для сохранения параметров.
8) Перезапустить регистратор и повторить остановку загрузки согласно п. 4.

9) Ввести команду run up для начала обновления. 

Важно! Для получения конкретной TFTP прошивки для какого либо регистратора, свяжитесь с тех поддержкой, по телефону: 8-800-775-77-00, либо на сайте: http://www.rvi-cctv.ru/ 
